Les étapes de la construction | Retour

Dans un premier temps, coller le gabarit N° 2 et le mode d'emploi, sur la chemise cartonnée
Dans un deuxième temps, découper les gabarits 1 et 3
Percer à l'aide de la pointe d'un compas les centres des gabarits 1 et 3 ainsi que le centre du gabarit 2, assembler les gabarits 1 et 3 avec l'attache parisienne et vérifier que l'ensemble tourne facilement autour de l'attache parisienne. Finir l'assemblage, l'attache trombone sert à solidariser les gabarits 1 et 3