Quelques étapes de la réalisation | Retour

Le premier travail consiste à dessiner l'orbite de la Terre en tenant compte du gabarit de montage; les premiers de chaque mois ainsi que les points remarquables (solstices, équinoxes, périhélie, aphélie) sont indiqués avec les distances Terre-Soleil correspondantes. L'échelle tient compte des distances Terre-Soleil mais est légérement accentuée pour montrer que l'orbite est élliptique. Un trou situé à l'un des foyers de l'ellipse set la future position du "soleil"
Les axes de rotation sont tous inclinés de 23° et dirigés de la même manière. (Vers une position qui serait celle de'une étoile polaire fictive), sur le montage, c'est la direction du solstice d'hiver.
Mise en place des sphères de polystyrène et du "soleil"
Montage terminé, tous les axes sont parallèles et orientés de la même manière.