1
/
4
Suivant
Imprimer

Lancer l'animation d'Adrien WILLM en cliquant sur "Solide en mouvement sans frottement sur une table horizontale".

Cocher "Pour le rond bleu"dans le cadre "Chronophotographie". Lancer l'animation en cliquant sur dans la fenêtre de commande.

Mouvement du centre d'inertie d'un solide.[Zoom...]

La position du centre d'inertie (rond bleu) est marquée toutes les 0,1 seconde. La vitesse est réglée par défaut à 30 cm/s. Choisir la bonne proposition :

| La distance parcourue en 0,1 s est de plus en plus grande.
| La distance parcourue en 0,1 s est toujours la même.
| La distance parcourue en 0,1 s est de plus en plus petite.